**Technická špecifikácia vysielačov pre 2,4GHz a 5,0GHz sieť v Šemši**

**kompletne vonkajšia jednotka**

Frekvencia (MHz): 5170-5875 Normy: 802.11a/n

Maximálna prenosová rýchlosť: 300 Mbps LAN port: 1x RJ45 10/100 Mbps

Napájanie: 12-24V (iba PoE) 24W 2A

Bezdrôtové operačné módy: AP, Client, WDS

Operačný módy: Bridge, NAT DHCP server/client: Áno/Áno

Šifrovanie: WPA2 Minimálna citlivosť:-96

Prevádzková teplota:-40 až 70 ° C

výstupný výkon: 26dB Počet antén: 1 (duálny) Uhol vyžarovania H/V: 43 °/43 ° Zisk antény: 16dBi AirMAX.Ano

Chipset.-Atheros Procesor. MIPS 74KC, 550 MHz RAM: 64 MB NAND: 8 MB

Operačný systém: AirOS Podporované OS:- Podpora IPv6: Transparentný (režim bridge)

Hmotnosť: 0,32 Kg

**všesmerová anténa**

Frekvence • 5,45 až 5,85 Ghz

Polarizace • MIMO

Zisk • 10 dBi Vyzařovací úhly ( H / V ) • 360° / 12°

Konektor • 2x RSMA female

VSWR • <1,6 Impedance • 50 ohmů

Rozměry • 579 x průměr 9,8 mm

Hmotnost • 0,68 Kg

**AC Mesh**

WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)<= /o:p>

-30 to 70° C

certifikacie CE, FCC, IC

24V Passive PoE 0,5A, 8,5W

**Gigabitový PoE switch**

Ubiquiti UniFi ACHD je 802.11ac UAP zar., 4x4 MU-MIMO 2,4GHz i 5GHz AP s rychlostí přenosu až 1733+800 Mbps,

norma 802.11a/b/g/n/ac/ac-wave2

Celkový neobmedzujúci výkon 10 Gb / Gigabit RJ45 Ports 8SFP+ Ports N/ASFP Ports 2 2Max. Spotreba energie 150WPoE PoE+ and 24V Passive PoE

Technicka specifikácia vysielačov pre 2,4GHz a 5,0GHz sieť v Jasove